|  |  |
| --- | --- |
| Gerb-BMSTU_01 | **Министерство науки и высшего образования Российской Федерации**  **Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение**  **высшего образования**  **«Московский государственный технический университет**  **имени Н.Э. Баумана**  **(национальный исследовательский университет)»**  **(МГТУ им. Н.Э. Баумана)** |

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»

**Лабораторная работа № 1 (часть 1)**

**По курсу «Операционные Системы»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Тема**  Дизассемблирование INT 8h  **Студент** Якуба Д. В.  **Группа** ИУ7-53Б  **Оценка (баллы) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Преподаватель** Рязанова Н. Ю. |  |

Москва

2020 г.

**Листинг прерывания INT 8h**

020A:0746 E8 0070 ;\* call sub\_1 ;\*(07B9)

020A:0746 E8 70 00 db 0E8h, 70h, 00h

020A:0749 06 push es

020A:074A 1E push ds

020A:074B 50 push ax

020A:074C 52 push dx

020A:074D B8 0040 mov ax,40h

020A:0750 8E D8 mov ds,ax

020A:0752 33 C0 xor ax,ax ; Zero register

020A:0754 8E C0 mov es,ax

020A:0756 FF 06 006C inc word ptr ds:[6Ch] ; (0040:006C=79C4h)

020A:075A 75 04 jnz loc\_1 ; Jump if not zero

020A:075C FF 06 006E inc word ptr ds:[6Eh] ; (0040:006E=12h)

020A:0760 loc\_1:

020A:0760 83 3E 006E 18 cmp word ptr ds:[6Eh],18h ; (0040:006E=12h)

020A:0765 75 15 jne loc\_2 ; Jump if not equal

020A:0767 81 3E 006C 00B0 cmp word ptr ds:[6Ch],0B0h ; (0040:006C=79C4h)

020A:076D 75 0D jne loc\_2 ; Jump if not equal

020A:076F A3 006E mov word ptr ds:[6Eh],ax ; (0040:006E=12h)

020A:0772 A3 006C mov word ptr ds:[6Ch],ax ; (0040:006C=79C4h)

020A:0775 C6 06 0070 01 mov byte ptr ds:[70h],1 ; (0040:0070=0)

020A:077A 0C 08 or al,8

020A:077C loc\_2:

020A:077C 50 push ax

020A:077D FE 0E 0040 dec byte ptr ds:[40h] ; (0040:0040=76h)

020A:0781 75 0B jnz loc\_3 ; Jump if not zero

020A:0783 80 26 003F F0 and byte ptr ds:[3Fh],0F0h ; (0040:003F=0)

020A:0788 B0 0C mov al,0Ch

020A:078A BA 03F2 mov dx,3F2h

020A:078D EE out dx,al ; port 3F2h, dsk0 contrl output

020A:078E loc\_3:

020A:078E 58 pop ax

020A:078F F7 06 0314 0004 test word ptr ds:[314h],4 ; (0040:0314=3300h)

020A:0795 75 0C jnz loc\_4 ; Jump if not zero

020A:0797 9F lahf ; Load ah from flags

020A:0798 86 E0 xchg ah,al

020A:079A 50 push ax

020A:079B 26: FF 1E 0070 call dword ptr es:[70h] ; (0000:0070=6ADh)

020A:07A0 EB 03 jmp short loc\_5 ; (07A5)

020A:07A2 90 nop

020A:07A3 loc\_4:

020A:07A3 CD 1C int 1Ch ; Timer break (call each 18.2ms)

020A:07A5 loc\_5:

020A:07A5 E8 0011 ;\* call sub\_1 ;\*(07B9)

020A:07A5 E8 11 00 db 0E8h, 11h, 00h

020A:07A8 B0 20 mov al,20h ; ' '

020A:07AA E6 20 out 20h,al ; port 20h, 8259-1 int command

; al = 20h, end of interrupt

020A:07AC 5A pop dx

020A:07AD 58 pop ax

020A:07AE 1F pop ds

020A:07AF 07 pop es

020A:07B0 E9 FE99 jmp $-164h

020A:07B3 C4 db 0C4h